

Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м.Коростишів, вул. Володимирська, 1**

**Р І Ш Е Н Н Я**

23.01.2017  **№ 8**

Про затвердження норм

водопостачання та

водовідведення на 2017р.

Розглянувши клопотання адміністрації МКП «Водоканал» від 16.12.2016р. №714, відповідно наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 27.06.2008р. №190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», постанови КМУ від 25.08.2004р. №1107 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів питного водопостачання», Закону України від 10.01.2002 № 2918-ІІІ «Про питну воду та питне водопостачання» та керуючись п.п.2 п.а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми водопостачання та водовідведення на 2017р. згідно додатків, що додаються:
   1. Норми водопостачання для житлових будинків і промислових підприємств міста Коростишева (додаток №1);
   2. Норми витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві (додаток №2);
   3. Норми витрат води для промислових підприємств (додаток №3).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради № 14 від 20.01.2016 року «Про затвердження норм водопостачання та водовідведення на 2016р.» вважати таким, що втратило чинність.

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Башинського С.І.

Міський голова І.М. Кохан

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 23.01.2017р. № 8

НОРМИ

водопостачання для житлових будинків і промислових

підприємств міста Коростишева.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Споживачі | Одиниці виміру | Норми витрати води л\добу |
| 1 | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією, без ванни | 1 мешканець | 95 |
| 2 | Таке ж, з газопостачанням | Таке ж | 120 |
| 3 | Те ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачем, працюючому на твердому паливі | \_\_\_”\_\_\_\_ | 150 |
| 4 | Те ж з водопроводом, каналізацією і ванни з газовим нагрівачем | \_\_\_\_\_”\_\_\_ | 190 |
| 5 | Те ж з швидкодіючим нагрівачем і багатоточковим водозабором | \_\_\_”\_\_\_\_\_ | 210 |
| 6 | Те ж з центральним гарячим водопостачанням обладнаними умивальниками, мойками і душем | \_\_”\_\_\_\_ | 190 |
| 7 | Те ж з ванною довжиною від 1500 до 1700 мм з обладнаним душем | \_\_\_”\_\_\_ | 300 |
| 8 | Жилі будинки обладнані центральним гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мойками та душами привідсутності гарячої води | \_\_\_\_”\_\_\_ | 190 |
| 9 | Водопостачання з водорозбірних колонок:  -вуличних  -дворових | \_\_\_”\_\_  \_\_\_”\_\_ | 50  150 |
| 10 | Гуртожитки з загальними кухнями з водозабором без душевих | \_\_\_”\_\_\_ | 60 |
| 11 | Те ж з загальними душовими | ---“--- | 90 |
| 12 | Гуртожитки з загальними кухнями і блоками душових на етажах при житлових кімнатах в кожній секції | \_\_”\_\_\_ | 140 |
| 13 | Готелі обладнані умивальниками у всіх жилих кімнатах | \_\_\_”\_\_\_ | 60 |
| 14 | Лікарні з загальними ванними і душовими з санітарними вузлами приближеними до палат інфекційних відділень. | 1ліжко  1 ліжко | 200  240 |
| 15 | Поліклініки і амбулаторії | 1 хворий в зміну | 16 |
| 16 | Прачечні механізовані  Не механізовані | 1 кг сухої білизни | 75  40 |
| 17 | Адміністративні приміщення | 1працівників | 15 |
| 18 | Учбові заклади і загально-освітні школи | 1учень,  1вчитель | 20  20 |
| 19 | Школи –інтернати | 1 місце | 200 |
| 20 | Піонерські табори | 1 місце | 200 |
| 21 | Дитячі садки-ясла з денним перебуванням дітей | 1дитина | 75 |
| 22 | Підприємства громадського харчування, приготування їжі та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду | 1 страви | 12 |
| 23 | Продовольчі магазини | 1робоче місце | 400 |
| 24 | Промтоварні магазини | 1робоче місце | 12 |
| 25 | Перукарні | 1робоче місце на зміну | 120 |
| 26 | Стадіони та спортзали для фізкультурників з врахуванням прийняття душу | 1 фізкультурник | 50 |
| 27 | Плавальні басейни:   1. поповнення басейну 2. для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | % об’єму басейну  1 людина | 10  100 |
| 28 | Клуби | 1місце | 10 |
| 29 | Лазні для миття в мильній з тазами на лавках і сполоскування | 1 відвідувач | 180 |
| 30 | Душова кабіна | 1відвідувач | 440 |
| 31 | Ванна кабіна | 1відвідувач | 540 |
| 32 | Прибирання підлоги,приміщення мильних, душових,парилок | 1м2 | 6 |
| 33 | Душеві у побутових приміщеннях промислових підприємств | 1сітка в зміну | 500 |
| 34 | Крани умивальників загальних використань на підприємствах громадського харчування | 1точка в годину | 200 |
| 35 | Обслуговуючий персонал громадських приміщень | 1 чоловік в зміну | 25 |
| 36 | Інші цехи | 1 чоловік в зміну | 25 |
| 37 | Туалети загального користування,унітаз | 1унітаз | 83 |
| 38 | Аптека,торговий зал і подібні | 1чоловік в зміну | 12 |
| 39 | Лабораторні приготовлення ліків, водорозбірні точки | 1точка | 310 |
| 40 | Миття автотранспорту вручну з шлангів /підприємства/ | Грузмашина  1легкова машина | 500  300 |
| 41 | Миття автотранспорту в домашніх умовах приватного сектора | Вантажні машини | 150 |
|  |  | Легкові машини | 50 |
| 42 | Стаканомийки (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше) | 1 стаканомийка | 50 |
| 43 | Лабораторія хімічного профілю | 1 працюючий | 480 |
| 44 | Водорозбірні точки біля технологічного обладнання або мийка,в столових,кафе | 1 загальний кран | 500 л/год |
| 45 | Питний фонтанчик | 1 фонтанчик | 72 л/год |
| 46 | Полив зелених насаджень,газонів і квітників | 1м2 | 4 |
| 47 | Випуск напівфабрикатів м’ясні,  кулінарії,  овочеві | 1т  1т  1т | 6700  7700  4440 |
| 48 | Випічка хліба | 1т води,стоки | 4,8м3 |
| 49 | Хлібзавод із готової продукції, середньодобовий расход на одиницю виміру, питтєва вода для інших цілей 4,8м3 госпобутові потреби 0,8м3 стоки 3,6м3 а врахування господарсько побутових потреб 2,8 м3 без врахування госпобутових потреб – 2,8 без врахування госпобутових потреб | 1 продукції | 4,8  0,8  2,8 |
| 50 | Унітаз зі зливним краном | 1унітаз | 81л/год |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 23.01.2017р. № 8

НОРМИ

витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Споживач | Одиниця виміру | Норма витрати води л/добу |
| 1 | Корова | На 1 голову | 85 |
| 2 | Молодняк великої рогатої худоби | На 1 голову | 30 |
| 3 | Свиня доросла | На 1 голову | 25 |
| 4 | Ветеринарна лікарня на одну велику рогату худобу на одну малу тварину | На 1 голову | 50 |
| 5 | Кінь | На 1 голову | 80 |

Примітка: **використання води основними споживачами крім**

**/школам,школами інтернатами,д/садками,профтехучилища,училища, лікарні/ не включено використання води на унітази і душові сітки.**

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 23.01.2017р. № 8

НОРМИ

Витрат води для промислових підприємств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Споживач | Одиниця виміру | Норма витрати води м3 |
| 1 | Виготовлення деталей пам”ятника із каменя твердих порід |  |  |
|  | - при поліровці | На 1м2 | 2,8 |
|  | - при використанні зворотної води | На 1м2 | 2,65 |
| 2 | Приготування будівельних розчинів | На 1м3 | 330л |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко